**METODIKA TŘÍDĚNÍ**

**PRO MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ DŘEVĚNÉHO ODPADU**

**VHODNÉ DŘEVO**

**desky, sloupky, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpracování povrchově neupraveného** **dřeva (konstrukční dřevo, kapované dřevo a řezivo); palety; bedýnky od ovoce, zeleniny (bez plastů a papíru)**

**Dřevotřískové desky – surové nebo laminované; dřevěný nábytek; OSB desky použité**

****

**NEVHODNÉ DŘEVO**


**(zařazeno pod kat. číslo 200 307 – objemný odpad)**

**Okenní rámy, okna, zárubně, dveře, impregnované a jiné povrchově upravené dřevní odpady – exteriér**

**SOLOLIT, SOLOLAK, MDF desky; izolační desky; laminátové podlahy**

**Kompozitní materiály; parkety; dřevo napadené hnilobou a dřevo po požáru**

**Nevhodné dřevo – NEBEZPEČNÝ ODPAD**

**Železniční pražce, piloty, sloupy el. vedení; dřevěné průmyslové stoly, podlahy; vojenské bedny (muniční)**